2025 경남 K-디자인 전람회 기업주제 설명자료

□ 주식회사 이플로우

기업주제

이동형 수소연료전지 충전설비 제품디자인개발

기업현황

기 업 명

주식회사 이플로우

소 재 지

창원시 성산구 전기의길 10, 116호(성주동, 창업보육센터)

기업목표비전

지속 가능한 미래를 위한 수소 모빌리티 솔루션

업종/주생산품

(업종)제조업 / (주생산품) 전동기, 발전기 및 신재생 에너지

홈페이지

https://www.eflow.kr

연락처

070-4845-9304

개발대상

소  개

□ 개발대상

• 디자인개발대상 : 이동형 수소연료전지 충전 설비

▸이동형 수소연료전지 충전 설비 : 지구온난화로 인한 이산화탄소 배출 감소정책 등으로 개인의 친환경 모빌리티(자전거, 수소차 등) 수요가 증가함에 따라, 신속한 충전을 할 수 있는 이동형 수소연료전지 충전설비 개발

- 충전압력 : H2 350bar

- 충전용기 : Tank 20L

- 충전용량 : 1kg(1일 충전 차량대수 : 15대/일)

- 충전연결 : Staubli 고압 충전 연결 장비

- 전면 디스플레이 : 충전 탱크 압력 및 충전 진행 압력 표기

- 후면 디스플레이 : 광고용 LED

• 주요 판매국 및 고객층 : 독일, 프랑스, 네덜란드(EU 내 수소 정책 선도국)

디자인개발요구사항

□ 디자인개발 요구사항

• 주요 요구사항

➊ 사용자의 주요 요구사항 고려 : 편의성, 접근성, 충전 속도, 안전성

주요요구사항	내 용
편의성	사용자 친화적인 인터페이스, 간편한 충전 절차
접근성	도심 내 주요 거점에 위치하여 쉽게 접근 가능
충전속도	신속한 수소 충전을 통한 빠른 재사용 가능
안전성	수소 누출 방지, 충전 설비의 안정적 운영 및 모니터링

➋ 유럽 법규 및 표준 분석

법규 및 표준	내 용
EU AFIR	유럽 내 대체 연료 인프라 구축 및 확장에 관한 법적 기준 제공
ISO 19880-1	수소 충전소의 설계, 시공, 운영 및 유지보수에 관한 국제 표준 규정
독일 DVGW G409	수소 충전소의 안전 설계 및 운영 기준에 대한 가이드라인 제공

➌ 적용대상

적용대상	내 용
소형 마이크로 모빌리티	라스트 마일(Last Mile) 물류 및 도심 근거리 이동에 활용되는 소형 마이크로 모빌리티 수단(예 : 전기 자전거, 전동 스쿠터, 카고바이크 등)을 주요 충전 대상 기기로 설정

• 디자인 컨셉(변동가능)

➊  분리형이 아닌 일체형 수소 생산 충전 모듈 디자인 개발

활용계획

□ 진출 목표 시장

- 본 사업은 마이크로 모빌리티 수요가 급증하고 있는 유럽 시장을 1차 진출 목표로 설정하고 있다.

- 유럽연합(EU)은 「수소 전략(Hydrogen Strategy for a Climate-Neutral Europe)」을 통해 2050년까지 탄소중립을 달성하고자 하며, 이를 위해 수소 생산 인프라 및 충전소 확대에 적극 투자하고 있다. 특히, 독일·프랑스·네덜란드 등은 도심 교통의 지속가능성 확보를 위해 소형 모빌리티 기반의 수소 충전 네트워크 구축을 우선 과제로 삼고 있다.

· 1차 시장 : 독일, 프랑스, 네덜란드(EU 내 수소정책 선도국)

· 2차 확장 시장 : 이탈리아, 스페인, 북유럽 지역

· 3차 글로벌 확장 : 북미(미국 캘리포니아 주 중심), 일본, 한국

□ 2차 활용계획

본 사업의 핵심 제품은 도심형 마이크로 모빌리티 전용 수소 충전 설비로, 다음과 같은 방향으로 활용될 예정이다.

① 도심 라스트 마일 물류 시장에 직접 공급

- 카고바이크 및 배달 전용 전기 스쿠터 운용 기업(B2B)과 협력하여, 소형 수소 충전 인프라를 제공합니다.

② 공공부문 및 스마트시티 사업 연계 납품

- 유럽 주요 도시의 지자체 스마트 모빌리티 프로젝트 및 친환경 교통 인프라 구축 사업에 참여합니다.

③ OEM 및 글로벌 수소 기술 기업과 공동 기술이전 또는 모듈 납품

- 수소 모빌리티 기술 기업(예 : Air Liquide, H2 Mobility 등)과 파트너십을 통해 모듈화된 충전 설비를 공급합니다.

④ eflow 수소 파워트레인 제품과 연계한 패키지 상품화

- 자사 보유 기술인 마이크로 수소 파워트레인 시스템과 충전설비를 결합하여, 에너지 자립형 소형 수소 모빌리티 솔루션으로 구성·판매합니다.

기업개요	1. 기업현황 - 지식재산권(특허/디자인/상표 등록) • 전기자전거 구동시스템(10-2010770) • 축방향 권선형 모터의 스테이터 코어 고정용 스테이터 브라켓(10-2004883) • 축방향 권선형 모터 설계 기술(10-1979341) • 코깅을 저감시키는 모터(10-2151421) • 모터 감속기 일체형 액츄에이터(10-2304099) • 축방향 모터(10-2348964) • 전기 자전거용 구동부(30-11628020000) • ax-drive(40-1900327-00-00,40-1900328-00-00) 2. 기업 목표, 기업 이미지 • EFLOW는 수소 연료전지와 AFPM 모터를 결합한 기술로, 지속 가능한 모빌리티의 미래를 만들어갑니다. • 친환경 모빌리티 솔루션을 통해 세상을 변화시키는 EFLOW의 혁신적인 여정을 만나 보세요.
주요사업	• 축방향 자속형 모터(AFPM)를 이용한 수소연료전지 스마트 모빌리티 구동드라이버 개발(20.04.07~20.08.24, 특허청) • 수소연료전지 전기자전거용 드라이버 모듈(20.05.22~21.03.21, 중소벤처기업부) • 축방향 권선형 모터 기술을 이용한 1.5kw급 모페드 전기추진 모듈 개발(20.06.02~21.06.01, 과학기술정보통신부) • 축방향 자속형 마이크로 모빌리티 구동 추진체(21.08.01~22.03.31, 중소벤처기업부) • 수전해 기반 35MPa(350기압)급 S-HRS 시스템 개발 및 실증 (22.04.01~25.12.31, 산업통상자원부) • 350w, 130Nm급 수소연료전지 마이크로모빌리티용 감속기 일체형 축방향 전동 액츄에이터 모듈 상용화(22.04.01~24.03.31, 중소벤처기업부) • PEM수소연료전지 마이크로 모빌리티리 축방향 자속형 추진체 • 2.0kW급 축방향 자속형 모터기술을 이용한 마이크로 모빌리티용 수소연료전지 전기추진 모듈 개발 • 축방향 자속형 PEM 수소연료전지 배송용 마이크로 모빌리티 개발 • 500W PEM Module 축방향 자속형 수소모빌리티 추진체 • 수소연료전지 축방향 자속형 마이크로모빌리티 홍보마켓팅 영상 제작

※ (참고) 기업 소개자료